**ШАМ - 11.К**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Металлический шкаф-купе для документов ШАМ - 11.К** **Размер:** 1860х960х450. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014**  Шкаф купе двухдверный, с ребром жесткости коробчатого типа на каждой (1660х50 мм.). Двери крепятся на кронштейны с роликами (раздвижная система - верхнее крепление колеса). Шкаф оборудован врезным замком “PaksLocks”. (В комплекте к шкафу идет 2 ключа)  Шкаф содержит три полки (950х20х360 мм.) с расстоянием между зацепами для крепления полок 90 мм.  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.  Упакован в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя  .  Этикетка содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес; кол-во; особенности складирования и перевозки. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШАМ-11.К** | **1860х960х450** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **1** |
|  | **Внутренние размеры отделения(ВхШхГ), мм** | **1810х917х425** |
|  | **высота цоколя, мм** | 35 |
|  | **высота крыши, мм** | 30 |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **2** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери (коробчатого типа), шт** | **1** |
|  | **Размер ребра жесткости коробчатого типа (ВхШ),мм** | **1660х50** |
|  | **Раздвижная система** | **Верхнее крепление колеса** |
|  |  |  |
| **3** | **Количество полок** | **3** |
|  | **Расстояние между отверстиями для полок** | **90** |
|  | **Размеры полки(ШхГ), мм** | **950х20х360** |
|  | **зацепы на боковых стенках с шагом** | **90мм** |
|  |  |  |
| **4** | **Количество врезных замков, шт** | **1** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **2** |
| **5** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **6** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **7** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **8** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем.**  **Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки и их вес.** | **Соответствие** |